**PLAN DE PREVENTION SPECIFIQUE LIGHT SAV**

**Document à compléter et signer par l’ensemble des participants aux travaux**

En référence du Code du Travail Art 4511-1 à 4514-10

**Travaux effectués dans une entreprise utilisatrice (E.U.)**

**Par une (ou des) entreprise(s) extérieure(s) (E.E.)**

Renseignements généraux :

| **Intitulé de l’opération** | {operation\_name} | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Type d’opération** | | | | |
| **Maintenance** ☒ | **Travaux** ☐ | | **Site avec personnel** ☐ | |
| **Nature des travaux** | {nature\_des\_travaux} | | **Nacelle** | |
| ☒ | |
| **Nom et adresse du SITE** | {nom\_et\_address\_du\_site} | | | |
| **Code NIDT/NOIM** | {code\_nidt\_noim} | | | |
| **Début des travaux prévu :** | {start\_date\_planned} | | **Fin des travaux prévue :** | {end\_date\_planned} |
| **Entreprise titulaire du marché** | {entreprise\_titulaire\_du\_marche} | | | |
| **Plage horaire de travail :** | {plage\_horaire} | | | |
| **Coordonnées des correspondants de l’E.U :**  **RSPM :**  Responsable  Sécurité  Production  Maintenance | **Directeur UPRSE** |  |  | |
| **Donneur d’ordre Orange** |  |  | |
| **Point d’entrée RSPMs** |  |  | |
| **RSPM** |  |  | |
| **RSPM** |  |  | |
| **RSPM** |  |  | |

En application de l’article Article R4512-7 du Code du travail le présent document doit être établi en concertation, après une inspection commune des lieux et avant le démarrage des travaux, entre le responsable de l’E.U, les responsables de toutes les E.E. et tous les services concernés par les travaux, objet de ce plan. Ce plan harmonise les mesures de prévention de toutes les entreprises concernées par cette opération.

* Le plan de prévention est établi par écrit et arrêté avant le commencement des travaux dans les deux cas suivants :

1° Dès lors que l'opération à réaliser par les entreprises extérieures, y compris les entreprises sous-traitantes auxquelles elles peuvent faire appel, représente un nombre total d'heures de travail prévisible égal au moins à 400 heures sur une période inférieure ou égale à douze mois, que les travaux soient continus ou discontinus. Il en est de même dès lors qu'il apparaît, en cours d'exécution des travaux, que le nombre d'heures de travail doit atteindre 400 heures

2° Quelle que soit la durée prévisible de l'opération, lorsque les travaux à accomplir sont au nombre des travaux dangereux figurant sur une liste fixée, respectivement, par arrêté du 19 mars 1993.

Il s’agit notamment :

* des travaux exposant au contact avec des pièces nues sous tension supérieure à la TBT
* des travaux exposant les travailleurs à des risques de chute de hauteur.
* des travaux de soudage oxyacétylénique exigeant le recours à un "permis de feu"
* .des travaux de grutage - levage.